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MÔN HỌC THỰC HÀNH KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH & THIẾT BỊ
1. Bài thí nghiệm truyền nhiệt ống lồng ống (ống kép) (Double Pipe Heats Exchanger):
· thông số (inox 304= 25 (w/m. độ)

· thông số ( rb/ Db= 0,0051 (m2.độ/W)

· vẽ 2 giản đồ: 
+ giản đồ số 1cho ống kép chảy ngang: trên giản đồ có 2 đồ thị KL và KL* theo Reynolds dòng lạnh ReL
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+ giản đồ số 2 cho ống kép chảy dọc: trên giản đồ có 2 đồ thị KL và KL* theo Reynolds dòng lạnh ReL


2.Bài thí nghiệm lọc khung bản (Plate and Frame Filter Press):
- Tính diện tích bề mặt lọc: Flọc= 2.nbản.a2

  Với nbản: số bản lọc; a:kích thước lọt lòng trong của khung bản a=0,24m
- tốc độ lọc:    (lọc = Q/Flọc.( (lập bảng giá trị tốc độ lọc)
  Đồ thị lọc 1  cấp

Đồ thị lọc 1  cấp
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Giản đồ 1: quan hệ giữa K và ReL ống chảy ngang





KL  KL*





ReL  





Giản đồ 2: quan hệ giữa K và ReL ống chảy dọc





Giản đồ 3: quan hệ giữa ( và V lọc 1 cấp
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Giản đồ 4: quan hệ giữa ( và V lọc 2 cấp
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